INSTRON万能材料试验机

操作规程

１.仪器应在水平状态工作，避免在高温，高湿环境中使用。

２.开启试验机电源，当试验机显示器显示２表示正常状态。

３.开启计算机，双击“series IXS"打开该软件，进入主屏状态。

４.点击载荷传感器按钮进行标定，点击位移传感器按钮，使当前位移为零。

５.在主屏状态下，点击“方法”按钮，编制试验方法。

６.编好试验方法后，进行试验。

７.打印试验数据，并退出该系统。

８.依次关闭计算机及试验机电源。

９.要特别注意：上夹持器是力值传感部分，严禁外加过大的作用力，否则会损坏传感器。