YG381摇黑板机

操作规程

1.开启电源开关。

2.将试样用黑板一端插入黑板夹，并向左推动使黑板右端插入右黑板夹。

3.右手按手柄使半螺母从螺杆上抬起，并向左移到规定位置。

4.经过一定线路将纱头绕紧在黑板左端缺口处。

5.选择压重片后，装在压重片张力器的缓冲圈上。

6.将皮带放在需要选择的密度档上。

7.按启动键，开始卷绕纱线。

8.卷绕停止后，将纱线头摘断，并绕紧在黑板左端缺口处，取下黑板。

9.关闭电源。

10.要特别注意：换档时必须依次变换，不能跳跃，以免皮带过度伸长而失效。