**有梭织机操作规程**

1．接通织机电源，按下电源控制盒的绿色按钮，电动机及三角皮带轮便开始转动。

2．开机时，将开关手柄推向织机外侧，三角皮带轮便压向与主轴固定在一起的离合器，在三角皮带轮与离合器的摩擦作用下，主轴随之转动。

3．开机后便开始实验至一定时间。

4．关机时，将开关手柄向织机内侧移动，使三角皮带轮与离合器脱离接触，从而使主轴停止回转，而此时三角皮带轮还在转动。

5．按下电源控制盒的红色按钮，电动机及三角皮带轮便停止转动，切断织机电源。