YG(B)403型织物摩擦带电测试仪

操作规程

1．按要求准备一定大小的试样

2．试样采用手动摩擦带电或者使用滚筒摩擦机使其带电两种方式，使得试样产生静电荷。

3．经过摩擦带电的样品，瞬间投入法拉第桶法中，测量样品表面的带电的电荷量（显示10s有效）。

4．重复上述试验步骤完成其他样品的测试。

5．测试完成后，关闭电源。