# YG065（H）型电子织物强力机电脑程序操作规程

1.开启主机器电源，控制箱电源及计算机电源。控制箱屏幕显示原始状态。

2.双击PC/YG065H型电子强力测试系统软件,打开软件。

3.当进入本操作系统后，单击“联机”键，联机成功后,选择将要使用的功能，并设定好实验参数。

4.单击“实验”，进入实验状态，夹好试样，进行拉伸，拉伸完成后实验数据自动保存，等上钳头回到初始位置后，再进行第2，3…块试样，直至完成。

5.打印数据报表。

6.关闭所有电源。