HB902型纺紫外线透过及防晒保护测试系统

操作规程

1.检查系统连线是否正确连接，打开主机面板电源开关，预热稳定5～10分钟。

2.启动测试程序。按常规开启配备的专用计算机及打印机，点击测试程序图标，自动进入测试程序（本系统已校准，不用进行校准）。

3.样品准备，把样品剪成一定的大小，装入仪器的样品台中。

4.按照测试标准和用户的需要设置测试参数。

5.点击操作区中“点亮氘灯”按钮后再点击“开始测试”，系统将根据用户当前选择的测试标准设置进行测试。

6．测试完成后，界面上将自动显示测试结果及曲线。用户点击操作区中“保存数据”按钮来保存当前测试结果和曲线到数据库。

7.样品测试完后，取出样品。关闭软件，关闭主机面板电源，关闭计算机打印机电源。