YG502N型织物起毛起球仪

操作规程

**起毛试验**

1.将试样正确牢固地装夹在试样夹头上。

2.按国标规定，调整试样夹头加压重量并设置摩擦次数。

3.放下试样夹头，使试样与毛刷平面接触。

4.按下“启动”键，仪器开始运转，当到达预置次数时，仪器停止工作，一次试验完成。

5.取下试样进行评级。

**起球试验**

1.将试样正确牢固地装夹在试样夹头上。

2.按国标规定，调整试样夹头加压重量并设置摩擦次数。

3.将磨台提起，转动180度后放下，使2201全毛华达呢磨料处在工作位置。

4.放下试样夹头，使试样与磨料平面接触。

5.按下“启动”键，仪器开始运转，当到达预置次数时，仪器停止工作，一次试验完成。

6.取下试样进行评级。