YG173纱线毛羽测试仪电脑程序

操作规程

1.YG173毛羽测试仪采用光电检测法。电机驱动胶辊牵引纱线通过检测槽。毛羽遮挡光线产生投影并转换成电信号，经计算机处理后，最后显示和打印出统计报表。

2.先开启检测器的电源，再依次接通打印机，显示器的电源，最后启动计算机。

3.纱线经过一定线路后，顺利进入罗拉之间，并根据要求调节预张力。

4.启动毛羽测试程序，进入主界面，设定好实验参数。

5.将纱线从测试槽中取出，点击“无纱调节”按钮，点击“启动”按钮，程序开始检测毛羽。当检测结束后，点击“确定”按钮。

6.点击“数据报表”打开测试报告，并打印数据报表。

7.若要退出程序，在主界面上点击鼠标右键，出现选择菜单，点击退出。

8.按通电时的相反顺序依次关闭电源。